**Technische beschrijving : Type WKH**

Wandkleerhakenlijst bestaande uit een volkern (HPL) lat, hoogte = 120 mm,

dikte 13 mm met naar de muur gerichte aluminium enkele jashaken, bevestigd aan regelbare inox muurbeugels 100 x 100 mm.

Hartafstand enkele jashaken = 100 mm.

Totale diepte wandkleerhakenlijst = 113 mm.

Maximale lengte volkern lat uit één stuk = 2,8 m.

De inox '316' muurbeugels zijn afgewerkt met een donkergrijs RAL 7043, wit RAL 9010 of zwart RAL 9005 epoxy polyester coating met lichte structuur.

De HPL afwerkingslat is verkrijgbaar in 15 standaardkleuren volgens kleurenkaart fabrikant.

Aluminium kleerhaken zijn verkrijgbaar in naturel geanodiseerd, wit of zwart.