**Descriptif technique : Type WKV**

Porte- manteaux composé d'une lisse en stratifié massif d'épaisseur 13 mm, et d'une hauteur de 100 mm, fixé à des support mureaux inox réglables. Les patères simple en aluminium sont orientées vers le mur. Entre axes patères = 100 mm.

Profondeur maximale = 113 mm.

La longeur maximale en une pièce = 2,8 m.

Les support mureaux inox '316' sont disponible en finition légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005.

La lisse de finition en stratifié massif haute pression est disponible dans les 15 coloris

du fabricant.

Les patères en aluminium sont disponible dans les 3 coloris : anodisé naturel, blanc ou noir.