**Descriptif technique : Type WBK-t**

Le banc pour fixation murale avec porte-manteaux et porte-paquets, structure portante hauteur = 1429 mm, profondeur 410 mm.

Structure portante : tube en acier 40 x 25 x 2 mm. Porte-paquets composé de 3 tubes en aluminium diamètre 30 mm, profondeur console = 312 mm.

Les entre axes de fixation doivent être de 1000 mm maximum. Fixation murale invisible. Des embouts noirs assurent une finition parfaite aux extrémités. Fixation murale par scellement chimique si nécessaire.

Pour les espaces secs/humides :

Acier pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc steel primer' , finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 400 heures de résistance au brouillard salin).

Pour les espaces mouillés :

Acier galvanisé à chaud pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc primer', finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 1000 heures de résistance au brouillard salin).

Option : porte-chaussures composé de 3 tubes en aluminium anodisé diamètre 30 mm, profondeur = 312 mm.

Porte-manteaux composé d'un tube en aluminium diamètre 30 mm, anodisé naturel (A20) avec des patères simples ou bi-patères en matière synthétique noir.

Pour une sécurité optimale, les patères sont placées dans le sens de la longueur du profil ou orientées vers le mur. Des embouts en matière synthétique assurent une finition parfaite aux extrémités.

L'assise est en stratifié massif haute pression d'épaisseur 18 mm dont les chants sont arrondis.

Largeur de l'assise : 300 mm, hauteur de l'assise : 450 mm.

Profondeur totale (assise inclus) = 440 mm.

Variante : assise composé de 2 lattes en HPL, (2 x 140 mm), largeur totale de l'assise = 300 mm. Assise maximale sans joint jusqu'à 2800 mm.

L'assise en stratifié massif est disponible dans les 14 coloris standard du fabriquant.

Option : un dossier d'une hauteur de 180 mm en stratifié massif 13 mm .