**Descriptif technique : Type WKA.b**

Porte-manteaux composé d'un tube en aluminium diamètre 30 mm, anodisé naturel (A20) avec bi-patères en matière synthétique noir. Par patère double, un support autocollant en nylon 40 x 50 mm est prévu sur lequel une image est collée, proprement fini d’une plaque en plexi transparent. Il y a le choix parmi 4 catégories d’autocollants standard (lettres, chiffres, animaux ou symboles).

Pour une sécurité optimale, les patères sont placées dans le sens de la longueur du profil. Des embouts en matière synthétique assurent une finition parfaite aux extrémités.

Les consoles sont en acier 40 x 10 x 2 mm. Les entre axes de fixation doivent être de 1000 mm maximum. Les consoles ont une fixation invisible contre le mur.

Profondeur totale du porte manteaux = 71 mm.

Acier pourvu d'un traitement anti-corrosion 'zero zinc steel primer' , finition mat légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005. (> 400 heures de résistance au brouillard salin).