**Descriptif technique : Type WKH.b**

Porte- manteaux composé d'une lisse en stratifié massif d'épaisseur 13 mm, et d'une hauteur de 120 mm, fixé à des support mureaux inox réglables. Les patères double en aluminium sont orientées vers le mur. Entre axes patères = 185 mm.

Profondeur maximale = 113 mm.

La longeur maximale en une pièce = 2,8 m.

Les support mureaux inox '316' sont disponible en finition légèrement structurée en résine polyester gris foncé RAL 7043, blanc RAL 9010 ou noir RAL 9005.

La lisse HPL blanche est imprimée avec des lettres, chiffres, animaux ou symboles.

Derrière chaque photo ce trouve une patère.

Les patères en aluminium sont anodisé naturel.