**Descriptif technique : Armoires à casiers Type K.mv**

Les armoires sont conçues pour obtenir un ensemble très stable en utilisant tous les renforts nécessaires en matériaux inoxydables ou en matériaux demandant très peu d’entretien.

**Modèles :**

Type K.mvl3 : L 660 - L 990 : armoire basse avec 3 armoires par colonne

Type K.mvh4 : L 660 - L 990 : Armoire haute avec 4 armoires par colonne

Type K.mvh5 : L 660 - L 990 : Armoire haute avec 5 armoires par colonne

Options : numéro autocollant en aluminium, toit incliné

**Dimensions :**

Hauteur totale, socle compris : 1950 mm / 1202 mm

Profondeur totale : 520 mm , net : 480 mm

Hauteur de l'unité : H x L x P : 1850 x 660 / 990 x 500 mm

Unité basse : H x L x P : 1100 x 660 / 990 x 500 mm

Largeur par colonne : 330 mm (passage net : 290 mm)

**Exécution :**

Le corps métallique est galvanisé à l'intérieur et bénéficie d'une garantie anticorrosion de 15 ans contre la rouille à travers. (conditions de garantie sur demande) Profilés fermés, 100 % galvanisés avec 275 g de revêtement de zinc par m². Revêtu sur les deux faces, épaisseur 70 µm. Les portes des armoires (DIN D) sont fabriquées en stratifié massif 12 mm "haute résistance aux chocs". Tous les arêtes sur les chants sont chanfreinées et sont équipées de charnières en acier inoxydable. Socle : HPL 8 mm avec pieds réglables en nylon.

**Montage :**

Les armoires métalliques sont placées sur une plinthe en HPL avec des pieds réglables en hauteur (H = 90 mm), finition de la plinthe en HPL. Les casiers en 2 ou 3 parties sont vissés ensemble avec des fixations en acier inoxydable. (démontable)

**Serrures :**

Serrure cylindrique : standard
Bouton tournant pour cadenas (cadenas non inclus)
Serrure à code mécanique ou électronique : supplément

**Teintes :**Corps : blanc cassé
Portes et plinthes : choix de 3 couleurs standard (blanc, gris clair, gris anthracite)